Зимнее оборудование
Австрия
Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения должны перевозиться на борту всех пассажирских и грузовых транспортных средств весом свыше 3.5 т каждый год с 1 ноября по 15 апреля. Цепи должны устанавливаться как минимум два ведущих колеса одной оси. Цепи противоскольжения должны соответствовать стандартам ONORM. Разрешается сходное оборудование из государств-членов ЕС, которое имеет номер CE. Цепи должны устанавливаться таким образом, чтобы покрывалась вся поверхность шины и чтобы все время существовал контакт между цепями и дорожным покрытием. В Австрии не является обязательным перевозить лопату на борту транспортного средства. 
Грузовые транспортные средства весом 3.5 т или менее должны быть оборудованы зимними шинами (см. ниже) или иметь цепи противоскольжения на борту. Такое оборудование должно иметься в течение всего периода, соответствовать условиям, изложенным выше, и быть установленным как минимум на два ведущих колеса. 
Зимние шины
Для всех пассажирских и грузовых транспортных средств весом свыше 3.5 т обязательно быть оборудованными зимними шинами (как минимум на одной ведущей оси) каждый год с 1 ноября по 15 апреля. Минимальная величина нити корда зимних шин с перекрестными слоями – 6 мм и 5 мм для зимних радиальных шин. Шины должны содержать обозначение M+S, M.S. или M&S.

В зимних условиях, таких как снег, лед или грязь, грузовые транспортные средства весом 3.5 т или менее должны быть оборудованы зимними шинами на всех четырех колесах или иметь цепи противоскольжения на борту (см. выше) в течение периода с 1 ноября по 15 апреля. Зимние шины должны содержать обозначение M+S.

Санкции
Штрафы могут составлять до EUR 5,000 и могут применяться принудительные меры, если необходимо.
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