Франция. Максимально допустимые веса и габариты, грузовой автотранспорт, 2013 год

	Высота  
	Ограничений нет
 

	Ширина  

	Грузовой автомобиль/прицеп 
	2.55м. 

	Авторефрижератор (минимальная толщина стенок – 45мм.) 
	2.60м. 

	Длина 

	Грузовой автомобиль 
	12.00м. 

	Прицеп 
	12.00м. 

	Тягач с полуприцепом  
	16.50м.
  

	Автопоезд 
	18.75м. 

	Автопоезд, используемый для перевозки автомобилей (в груженом состоянии пользуясь разрешенным креплением груза) 
	20.35м
 

	Нагрузка на ось  

	Одиночная ось 
	13.0т. или 12.0т.
 


	Одиночная ведущая ось  
	13.0т. или 12.0т.4 

	Нагрузка на наиболее нагруженную ось группы осей не может превышать следующие значения для расстояния между осями


	· <0.90м. 
	7.35т. 

	· 0.90м до <1.35м. 
	7.35т + 0.35т. на каждые 5см. расстояния между осями минус 0.90 м. 

	 · 1.35м. до <1.80м. 
	10.5т. 

	Нагрузка на ведущую ось, которая является частью сдвоенной оси АТС,  может быть увеличена до 11,5 т при условии, что общая нагрузка на сдвоенную ось не превышает следующие значения при расстоянии между осями

	· <0.90м. 
	13.15т. 

	· 0.90м. до <1.00м. 
	13.15т. + 0.65т. на каждые 5см. расстояния между осями минус 0.90 м.

	· 1.00m тo <1.35m, большее из следующих двух значений 
	13.15т. + 0.65т. на каждые 5см. расстояния между осями минус 0.90 м. или 16.0т. 

	· 1.35м тo <1.80м 
	19.0т 

	Максимально допустимый вес 

	Грузовой автомобиль  

	· с 2 осями 
	19.0 т 

	· с 3 осями  
	26.0 т 


	· с 4 или более осями 
	32.0 т 5  

	Прицепr 

	· · с 2 осями  
	19.0т 

	· с 3 или более осями  
	26.0т 

	Тягач с полуприцепом  

	· с 4 осями (2+2) 
	38.0т 

	· с 5/6 осями (2+3, 3+2/3) 
	44.0т
  

	· с 5/6 осями (3+2/3) для перевозки 40  футовых ISO контейнеров или съемных кузовов как для части комбинированной транспортной операции  
	44.0т 

	Автопоезд 

	· · с 4 осями (2+2)  
	38.0т 

	· с 5/6 осями (2+3, 3+2/3)  
	40.0т 6 


Ограничения по времени применяются в зависимости от возраста автомобиля. В соответствии с Указом, Министр транспорта Франции определил следующие специальные условия, разрешающие движение этих автомобилей массой до 44т.:

· До 30 сентября 2014 года, если грузовой автомобиль был зарегистрирован после 1 октября 2001 года (Автомобиль Евро III); 
· До 20 сентября 2017 года, если грузовой автомобиль был зарегистрирован после 1 октября 2006 года (Автомобили Евро IV и Евро V); 
· Грузовые автомобили, зарегистрированные после 1октября 2009 года
Источник информации: МСАТ по информации IDIT, май 2013 года
� Как правило, 4.00м, 4.30м


� Максимально допустимая длина, увеличенная на 40 см. для перевозки морских контейнеров или съемных кузовов в смешанных перевозках, и на 80 см. для перевозки 45 футовых «туннельных» контейнеров 


� Свес 1.60 м. разрешен только с задней части автомобиля. Свес спереди автомобиля запрещен. 


� 13 т. или 12 т. для тягачей с полуприцепом автотранспортной единицы весом от 40т. до 44т. 


Нагрузка на ведущую ось (оси) автомобиля или сочетания автотранспортного средства должна быть не менее 25% от общего груженого веса автомобиля, используемого в международных перевозках.


� С максимальным груженым весом в 5т. на каждый метр расстояния между крайними осями 


� Для грузовых автомобилей ( тягач с полуприцепом или автопоезд) весом от 40т до 44т, максимальный вес на максимально нагруженную ось составляет 12т. .





