	Максимально допустимый вес (в тоннах)

	Страна
	Нагрузка на ось
	Нагрузка на ведущую ось
	Грузовая машина с двумя осями
	Грузовая машина с тремя осями
	Автопоезд с четырьмя осями
	Автопоезд с пятью осями и более
	Сочлененное АТС с пятью осями и более 

	Албания
	10
	 
	18
	25
	40
	44
	38

	Армения 
	10
	 
	18
	25
	36
	37
	37

	Австрия
	10
	11,5
	18
	26
	38
	38
	38

	Азербайджан 
	10
	 
	18
	25
	37
	37
	37

	Беларусь 
	10
	 
	16
	23
	36
	38
	38

	Бельгия
	10
	12
	19
	26
	39
	44
	44

	Босния - Герцеговина
	10
	 
	18
	26
	40
	40
	40

	Болгария
	10
	11,5
	16
	26
	36
	40
	40

	Великобритания 
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40/44

	Венгрия
	10
	11
	20
	24
	36
	40
	40

	Грузия
	10
	-
	18
	38
	 
	 
	 

	Германия
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Греция
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Дания
	10
	11,5
	18
	26
	38
	42/48
	42/48

	Исландия 
	10
	11,5
	18
	26
	37
	40
	44

	Ирландия
	10
	10,5
	17
	25
	35
	40
	40

	Италия
	12
	12
	18
	26
	40
	44
	44

	Испания (3)
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Латвия
	10
	11,5
	18
	26
	40
	40
	40

	Лихтенштейн
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Литва
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Люксембург
	10
	12
	19
	26
	-
	44
	44

	Македония
	10
	11,5
	21,5
	33
	36
	40
	40

	Мальта
	10,8
	11,5
	18
	25
	36
	40
	40

	Молдова
	10
	10
	18
	24
	36
	40
	40

	Нидерланды
	10
	11,5
	21,5
	33
	40
	50
	50

	Норвегия
	10
	11,5
	19,5
	26
	-
	50
	47

	Польша 
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Португалия
	10
	12
	19
	26
	37
	40 (2)
	40 (2)

	Румыния
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Россия 
	10
	 
	18
	25
	36
	40
	40

	Сербия и Черногория
	10
	 
	18
	24
	36
	40
	40

	Словакия
	10
	11,5
	18
	26
	40
	40
	40

	Словения
	10
	11,5
	18
	25
	 
	40
	40

	Швеция
	10
	11,5
	18
	26
	-
	60
	60

	Швейцария
	10
	11,5
	18
	26
	34
	34
	34

	Финляндия (1)
	10
	11,5
	18
	26
	36
	44
	42/48

	Франция
	13
	13
	19
	26
	38
	40
	40

	Хорватия
	10
	11,5
	18
	26
	36
	40
	40

	Чехия
	10
	11,5
	18
	26
	36
	42
	42/48

	Турция
	10
	11,5
	18
	25
	36
	40
	40

	Украина
	10
	 
	 
	 
	 
	38
	38

	1. Автопоезд: 5 остный = 44 т, 6 остный = 53 т, 7 остный = 60 т; Сочлененное АТС: 5 остное = 42 т, 6 остное =48т 

	2.  Автопоезд 5 остный и сочлененное АТС 5 остное c контейнером ISO 40фунтовым = 44 т

	3. 3 остный с контейнером ISO 40 фт = 44 т
	
	


