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Зарегистрирован в НРПА   14.03.2006  № 8/14099
       Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

                ПАСТАНОВА                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        9 марта 2006 г.           10

О сезонных ограничениях в 2006 году

массы и нагрузок на оси транспортных

средств при их движении по 

республиканским автомобильным дорогам

общего пользования  
        В целях недопущения разрушений покрытий республиканских автомобильных дорог общего пользования и на основании статьи 19 Закона Республики Беларусь  от 17 июля 2002 года «О дорожном движении» Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Установить сезонные ограничения массы и нагрузок на оси транспортных средств при их движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования (далее – республиканские автомобильные дороги):

        1.1. с 25 марта по 1 мая 2006 года (далее - весенний период) в соответствии с перечнем республиканских автомобильных дорог, на которых в весенний период ограничиваются нагрузки на оси тяжеловесных транспортных средств, согласно приложению 1.

На остальных участках республиканских автомобильных дорог, не вошедших в указанный перечень, максимально допустимая нагрузка на одиночную ось – 9 тонн;

        1.2. с 1 июня по 31 августа 2006 года (далее - летний период) -  нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн при движении транспортных средств по республиканским автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут  при дневной температуре воздуха выше 25˚С. 

        Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на  транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, скоропортящихся грузов и перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 

        2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления не распространяется:

2.1. на следующие республиканские автомобильные дороги:

        М-1/Е-30 Брест (Козловичи) - Минск-граница Российской Федерации (Редьки);

        М-2 Минск - Национальный аэропорт Минск;

        М-9 Кольцевая дорога вокруг г. Минска;

        Р-1 Минск - Дзержинск.

2.2. на следующие участки республиканских автомобильных дорог:

        М-3 Минск - Витебск  км 8,60 - км 36,41;

        М-4         Минск - Могилев км 12,00 - км 64,00;

        М-6/Е 28 Минск - Гродно – граница Республики

                        Польша (Брузги)  км 10,60 - км 57,00;

        Р-23        Минск - Микашевичи км 9,03 - км 80,64;  

        Р-28        Минск - Молодечно - Нарочь км 10,41 - км 44,00.    

        3. Утвердить максимальные суммы смежных осевых масс транспортных средств, допустимые при проезде по республиканским автомобильным дорогам в период сезонных ограничений 2006 года, согласно приложению 2. 

        4. Ограничения, установленные настоящим постановлением на весенний период, не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда,  почты и почтовых грузов, перевозки грузов, связанных с предотвращением или  ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 

        5. Руководителям республиканских унитарных предприятий автомобильных дорог: 

        5.1.  оповестить через средства массовой информации пользователей республиканских автомобильных дорог о сроках сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств при их движении в весенний и летний  периоды, установленных осевых нагрузках на конкретных участках республиканских автомобильных дорог и условиях передвижения транспортных средств в летний период при высоких положительных температурах, определив для них площадки и места отстоя;

        5.2. в установленном порядке реализовать схемы дислокации временных дорожных знаков в соответствии с вводимыми ограничениями массы и нагрузок на оси транспортных средств;  

        5.3. обеспечить контроль за движением транспортных средств с учетом установленных ограничений и под персональную    ответственность принять необходимые меры по недопущению передвижения тяжеловесных транспортных средств по республиканским автомобильным дорогам, на которых введены ограничения;  

        5.4. установить постоянный контроль за состоянием республиканских автомобильных дорог и при необходимости вносить предложения по:

        дополнительному ограничению массы и нагрузок на оси транспортных средств по отдельным участкам республиканских автомобильных дорог или искусственным сооружениям на них; 

        снятию ограничений по мере готовности республиканских автомобильных дорог к пропуску тяжеловесных транспортных средств, о чем своевременно оповещать пользователей республиканских автомобильных дорог через средства массовой информации;

        5.5.  за повреждения республиканских автомобильных дорог, вызванные движением транспортных средств с нарушением установленных настоящим постановлением ограничений, привлекать виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

        6. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам в целях обеспечения сохранности местных автомобильных дорог установить сезонные ограничения массы и нагрузок на оси транспортных средств при их  движении по местным автомобильным дорогам на периоды, аналогичные установленным пунктом 1 настоящего                      постановления.

        7. Департаменту «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в установленном порядке организовать информирование иностранных государств, а также  заинтересованных государственных органов о введении сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств при их движении по  республиканским автомобильным дорогам.

        8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя  Министра - директора  департамента  «Белавтодор» Лытина А.М.  

Министр                                                                                    В.Г. Сосновский                                                                                                           
                                                                               Приложение 1 

                                                                               к постановлению                                  

                                                                                  Министерства транспорта

                                                                               и коммуникаций 

                                                                               Республики Беларусь

                                                     9.03.2006  № 10   

Перечень республиканских автомобильных дорог,

 на которых в весенний период ограничиваются нагрузки на оси  

 тяжеловесных транспортных средств

	Номер дороги
	Титул автомобильной дороги
	Начало участка,

км
	Конец участка,

км
	Максимально допустимая нагрузка на одиночную ось, тонн

	1
	2
	3
	4
	5

	Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор»

	М-10


	Граница Российской Федерации (Селище) –Гомель – Кобрин
	303,96
	526,87
	8

	М-11/

Е 85
	Граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним – Бытень   
	167,50
	186,37
	8

	М-12/

Е 85
	Кобрин – граница  Украины (Мокраны)
	0,00
	54,49
	8

	Р-2/ 

Е 85
	Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
	41,14
	234,79
	8

	Р-4
	Барановичи – Ляховичи (до автомобильной дороги Р-43) 
	6,15
	33,40
	8

	Р-6
	Ивацевичи – Пинск – Столин 
	1,50
	157,17
	8

	Р-8
	Лунинец – Пинск 
	3,40
	55,47
	7

	Р-9
	Высокое – Волчин – граница Республики Польша
	0,00
	19,00
	8

	Р-17
	Брест – граница Украины (Олтуш) 
	0,00
	74,57
	8

	Р-43 
	Граница Российской Федерации (Звенчатка) –Кричев – Бобруйск – Ивацевичи 

(до автомобильной дороги Р-2/Е 85)
	428,56
	481,43
	8

	Р-44
	Гродно – Ружаны – Ивацевичи 
	100,98
	158,53 
	8

	Р-47
	Свислочь – Порозово – Пружаны 
	43,90
	67,25
	6

	Р-50
	Мосты – Зельва – Ружаны 
	66,91
	74,82
	6

	Р-83
	Брест-Каменец-Национальный парк «Беловежская Пуща»
	2,57
	60,80
	8

	Р-84
	Береза – Дрогичин  
	0,90
	39,85
	8

	Р-85
	Слоним – Высокое 
	132,00
	180,25
	8

	Р-88
	Житковичи – Давид – Городок – граница  Украины (Верхний Теребежов)
	41,10
	111,80
	8

	Р-91
	Осиповичи – Барановичи
	178,00
	193,44
	8

	Р-94
	Брест – Томашовка – граница Украины
	0,00
	63,64
	8

	Р-102
	Высокое – Каменец – Кобрин 
	0,00
	79,35
	6

	Р-104
	Жабинка – Кобрин 
	0,00
	26,97
	6                                     

	Р-105
	Ганцевичи – Логишин 
	0,00
	65,77
	8

	Р-147
	Стытычево – Невель – граница Украины (Невель)
	0,00
	29,10
	8

	Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Витебскавтодор»

	Р-3
	Логойск – Зембин – Глубокое – граница  Латвийской Республики (Урбаны)
	67,35
	228,81
	8

	Р-14
	Полоцк – Миоры – Браслав 
	0,00
	111,08
	8

	Р-15
	Кричев – Орша – Лепель 
	6,20

128,00
	128,00

267,20
	8

6

	Р-18


	Граница Российской Федерации (Кострово) –Верхнедвинск – Шарковщина – Козяны 
	0,00
	151,00
	6

	Р-20
	Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина)

      подъезды к городам:

           Полоцку

           Верхнедвинску
	12,23

0,00

0,00
	27,91

6,61

5,46
	8

8

6

	Р-21
	Витебск-граница Российской Федерации (Лиозно)
	9,57
	52,82
	8

	Р-22
	Орша – Дубровно – до автомобильной дороги М-1/Е 30 (Буда)
	2,41
	29,71
	6

	Р-24
	Полоцк – Россоны 
	5,40
	51,23
	6

	Р-25
	Витебск – Сенно – Толочин 
	3,58
	109,59
	6

	Р-26
	Толочин – Круглое – Нежково 
	2,15
	12,15
	7

	Р-27
	Браслав – Поставы – Мядель 

     подъезд к границе Литовской 

     Республики (Видзы)
	0,00

0,00
	91,92

7,45
	8

6

	Р-29
	Ушачи - Вилейка 
	1,81
	88,70
	6

	Р-45
	Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка)
	4,73
	138,19
	8

	Р-46
	Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации (Юхновичи)
	0,00
	131,53
	8

	Р-62
	Чашники – Бобр – Бобруйск  (через Кличев)
	2,06
	36,77
	8

	Р-76
	Орша – Шклов – Могилев 
	7,12
	24,52
	6

	Р-86
	Богушевск (от автомобильной дороги М-8/       Е 95) – Сенно – Лепель – Мядель 
	0,00
	230,30
	7

	Р-87
	Витебск – Орша 
	5,74
	67,00
	8

	Р-95
	Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны 
	0,00
	7,20
	6

	Р-109
	Лиозно – Ореховск  (до автодороги М-8/Е 95)
	3,40
	54,70
	6

	Р-110
	Глубокое – Поставы – Лынтупы – граница   Литовской Республики (Лынтупы)

      подъезд к границе Литовской

      Республики (Мольдевичи)
	2,57

0,00
	100,62

12,75
	6

6

	Р-111 
	Бешенковичи – Чашники 
	1,78
	29,89
	7

	Р-112
	Витебск – Сураж – граница  Российской Федерации (Стайки)
	7,89
	58,50
	6

	Р-113
	Сенно – Бешенковичи – Ушачи 
	2,00
	103,80
	7

	Р-114
	Городок – Улла – Камень  
	1,00
	93,19
	6

	Р-115
	Витебск-Городок (до автомобильной дороги М-8/Е 95)
	8,77
	46,55
	8

	Р-116
	Ушачи – Лепель 
	1,75
	36,37
	6

	Р-132
	Граница Российской Федерации (Горбачево) – Россоны – Кохановичи  
	0,00
	77,69
	6

	
	Подъезды от автомобильной дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) –Витебск – Гомель – граница  Украины (Новая Гута):

подъезд к г. Орша      
	1,00
	17,97
	8

	
	Подъезд от автомобильной дороги М-3 Минск-Витебск к г.п. Бешенковичи
	0,00
	12,10
	8

	Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гомельавтодор»

	М-8/ 

Е 95
	Граница Российской Федерации (Езерище) –Витебск – Гомель – граница  Украины (Новая Гута)

подъезд к г. Гомелю
	0,00
	40,15
	8

	М-10
	Граница Российской Федерации (Селище) –Гомель – Кобрин
	93,60
	303,96
	8

	Р-23
	Минск – Микашевичи 
	162,69
	195,58
	8

	Р-30
	Гомель – Ветка – Чечерск – Ямное 
	8,00
	145,61
	8

	Р-31
	Бобруйск (от автомобильной дороги М-5/          Е 271 – Мозырь – граница Украины (Новая Рудня)  
	23,57
	186,33
	8

	Р-32
	Речица – Лоев  
	4,00
	55,00
	8

	Р-33
	Речица – Хойники  
	0,00
	57,87
	8

	Р-34
	Осиповичи – Глуск – Озаричи  
	85,00
	131,80
	7

	Р-35
	Калинковичи – Брагин – Комарин – граница  Украины (Комарин)
	0,00

71,00
	71,00

144,26
	7

8

	Р-37
	Михалки – Наровля – граница  Украины (Александровка)
	0,00
	73,90
	8

	Р-38
	Буда-Кошелево (от автомобильной дороги 

М-5/Е 271) – Чечерск – Краснополье 
	0,00
	96,90
	6

	Р-57
	Кучино – Любань – Ветчин (до а/д М-10) 
	68,04
	108,44
	8

	Р-82
	Октябрьский – Паричи – Речица  
	1,20
	126,00
	8

	Р-88
	Житковичи – Давид Городок – граница Украины (Верхний Теребежов)  
	1,20
	126,00
	8

	Р-90
	Паричи – Красный  Берег (до автомобильной дороги М-5/Е 271)
	0,27
	36,83
	6

	Р-97
	Могилев – Быхов – Рогачев 
	75,07
	92,27
	8

	Р-124 
	Ветка – Добруш – Тереховка – граница  Российской Федерации и граница Украины (Веселовка)
	2,00
	76,52
	8

	Р-125
	Лоев – Брагин
	1,00
	38,80
	6

	Р-128
	Туров – Лельчицы – Словечно (до автомобильной дороги Р-31)
	0,00
	114,92
	8

	Р-131
	Калинковичи – Мозырь (до автомобильной дороги Р-31)  
	0,00
	21,27
	8

	Р-148
	Ельск – Махновичи (до автомобильной дороги Р-36)
	2,00
	24,18
	6

	Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор»

	М-11/

Е 85
	Граница Литовской Республики (Бенякони) –Лида – Слоним – Бытень
	153,83
	167,49
	8

	Р-45
	Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка) 
	178,94
	222,77
	8

	Р-48
	Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье 
	0,00

20,24
	18,07

41,40
	8

8

	Р-50
	Мосты – Зельва – Ружаны 
	40,10
	66,91
	6

	Р-51
	Острино – Щучин – Волковыск 
	28,00

48,23

75,21
	47,38

73,35

79,20
	8

8

8

	Р-64
	Столбцы – Мир  
	7,65
	12,00
	8

	Р-85
	Слоним – Высокое 
	5,12
	30,89
	8

	Р-89
	Лида – Трокели – Геранены – граница Литовской Республики (Геранены)
	3,58
	37,29
	8

	Р-95
	Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны 
	26,71

40,12

73,92
	40,12

68,60

117,33
	6

8

8

	Р-100
	Мосты – Большая Берестовица 
	16,94
	37,16
	6

	Р-142
	Зельва – Деричин - Медвиновичи 
	0,00

13,20
	12,40

48,80
	8

8

	Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»

	Р-2/ 

Е 85
	Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
	0,00
	41,14
	8

	Р-3
	Логойск – Зембин – Глубокое – граница  Латвийской Республики (Урбаны)
	0,05
	67,35
	8

	Р-11
	Поречаны (от автомобильной дороги М-6/        Е 28) – Новогрудок – Несвиж 
	112,65
	136,12
	8

	Р-23
	Минск – Микашевичи 

Подъезд к г. Слуцк
	0,00
	2,25
	8

	Р-27
	Браслав – Поставы – Мядель 
	93,34
	108,04
	8

	Р-29
	Ушачи – Вилейка  
	88,70
	146,00
	6

	Р-43
	Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи  (до автомобильной дороги Р-2/Е 85)
	282,40
	428,55
	8

	Р-45
	Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка)
	138,19
	178,94
	8

	Р-55
	Бобруйск – Глуск – Любань (до автомобильной дороги Р-23)  
	68,34
	134,81
	8

	Р-56
	Молодечно – Воложин 
	2,00
	35,00
	8

	Р-62
	Чашники – Бобр – Бобруйск (через Кличев)
	36,77
	155,83
	8

	Р-86
	Богушевск (от автомобильной дороги М-8/        Е 95 ) – Сенно – Лепель – Мядель 
	230,30
	255,20
	7

	Р-91
	Осиповичи – Барановичи 
	167,94
	178,00
	8

	Р-95
	Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны 
	7,20
	26,71
	6

	Р-106
	Молодечно – Сморгонь 
	0,00
	28,27
	8

	Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Могилевавтодор» 

	М-8/ 

Е 95
	Граница Российской Федерации (Езерище) -Витебск - Гомель - граница  Украины (Новая Гута)

Подъезд к г. Шклову
	0,00
	10,29
	8

	Р-15
	Кричев – Орша – Лепель 

Подъезд  к г. Горки
	6,20

0,00
	128,00

4,30
	8

8

	Р-26
	Толочин – Круглое – Нежково 
	12,15
	54,04
	7

	Р-31
	Бобруйск (от автомобильной дороги М-5/Е 271) - Мозырь - граница Украины (Новая Рудня) 
	5,80
	23,57
	8

	Р-34
	Осиповичи – Глуск – Озаричи  
	5,50
	85,00
	6

	Р-38
	Буда – Кошелёво (от автомобильной дороги М-5) – Чечерск – Краснополье 
	96,90
	125,30
	6

	Р-43
	Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85)
	204,13
	282,40
	8

	Р-55
	Бобруйск – Глуск – Любань (до автомобильной дороги Р-23)  
	5,90
	68,34
	8

	Р-62
	Чашники – Бобр – Бобруйск (через Кличев)
	155,83
	214,68
	8

	Р-70
	Княжицы – Горки – Ленино 
	2,29
	63,00
	8

	Р-71
	Могилев – Славгород  
	8,20
	75,00
	6

	Р-72
	Осиповичи – Свислочь  
	0,00
	29,06
	8

	Р-73
	Чаусы – Мстиславль – граница Российской Федерации (Коськово) 
	0,00
	65,84
	8

	Р-74
	Чериков – Краснополье – Хотимск
	0,00

74,50
	72,28

110,00
	8

6

	Р-75
	Климовичи (от автомобильной дороги Р-43) – Костюковичи – граница Российской Федерации (Смольки)

подъезд к г.  Костюковичи
	52,00

0,00
	85,11

4,90
	8

8

	Р-76
	Орша – Шклов – Могилев 
	24,52
	46,00
	6

	Р-79
	Кличев – Чечевичи 
	2,30
	36,71
	8

	Р-91
	Осиповичи – Барановичи 
	0,00
	47,80
	8

	Р-93
	Могилев – Бобруйск 
	7,80
	113,00
	8

	Р-96
	Могилев – Рясна – Мстиславль

подъезд к г.  Чаусы

подъезд к г.  Дрибин
	12,00

0,00

0,00
	98,60

24,20

14,20
	6

8

8

	Р-97
	Могилев – Быхов – Рогачев 
	0,00
	75,07
	8

	Р-118
	Любоничи (от автомобильной дороги Р-62) – Кировск 
	0,00
	19,38
	8

	Р-119
	Славгород – Никоновичи  (до автомобильной дороги М-8/Е 95)
	1,20
	44,68
	8

	Р-120
	Быхов – Белыничи 
	3,40
	75,16
	6

	Р-121
	Шклов – Круглое 
	2,00
	35,62
	8

	Р-122
	Могилев – Чериков – Костюковичи 
	7,80

84,86
	82,37

143,30
	8

6

	Р-123
	Присно – Мосток – Дрибин – Горки 
	0,00
	89,07
	8

	Р-138
	Чаусы – Славгород (до автомобильной дороги Р-71)  
	0,00
	31,91
	8

	Р-139
	Хотимск – Родня  
	1,10
	36,75
	8

	Р-140
	Славгород – Краснополье 
	2,87
	51,08
	6 


Приложение 2

к постановлению 

Министерства транспорта и 

Коммуникаций Республики Беларусь

 9.03.2006  № 10

	Максимальные суммы смежных осевых масс транспортных средств, допустимые при проезде по республиканским автомобильным дорогам в период сезонных ограничений 2006 года

Таблица 1. Величины допустимых сумм смежных осевых масс для сдвоенных и строенных осей грузовых автомобилей, автомобилей тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов



	Для дорог с допустимой нагрузкой на одиночную ось, тонн
	Расстояние между осями 
	Максимальная сумма смежных осевых масс, тонн

	
	
	сдвоенных осей
	строенных осей

	
	
	двускатные колеса
	односкатные колеса
	двускатные колеса
	односкатные колеса

	10
	до 1 метра
	12,0
	11,0
	16,5
	15,0

	
	от 1 метра включительно до 1,3метра
	14,0
	13,0
	19,5
	18,3

	
	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	16,0
	15,0
	22,5
	21,0

	
	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно
	18,0
	17,0
	25,5
	24,0

	9
	до 1 метра
	11,3
	10,3
	15,4
	14,0

	
	от 1 метра включительно до 1,3метра
	13,0
	12,0
	18,0
	16,7

	
	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	14,8
	13,8
	20,6
	19,1

	
	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно
	16,5
	15,4
	23,3
	21,8

	8
	до 1 метра
	10,5
	9,5
	14,3
	12,9

	
	от 1 метра включительно до 1,3метра
	12,0
	11,0
	16,5
	15,2

	
	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	13,5
	12,5
	18,8
	17,3

	
	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно
	15,0
	13,8
	21,0
	19,5

	7
	до 1 метра
	9,8
	8,8
	13,1
	11,9

	
	от 1 метра включительно до 1,3метра
	11,0
	10,0
	15,0
	13,6

	
	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	12,3
	11,3
	16,9
	15,4

	
	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно
	13,5
	12,1
	18,8
	17,3

	6
	до 1 метра
	9,0
	8,0
	12,0
	10,8

	
	от 1 метра включительно до 1,3метра
	10,0
	9,0
	13,5
	12,0

	
	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	11,0
	10,0
	15,0
	13,5

	
	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно
	12,0
	10,5
	16,5
	15,0


	Таблица 2. Величины допустимой осевой массы для смежных осей грузовых автомобилей, автомобилей тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов с количеством осей более 3



	Тип осей транспортного средства 
	Максимальная осевая масса смежных осей для дорог с допустимой нагрузкой на одиночную ось, тонн

	
	при двускатных колесах
	при односкатных колесах

	
	6
	7
	8
	9
	10
	6
	7
	8
	9
	10

	Смежные оси с расстоянием между осями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 1 метра
	4,0
	4,4
	4,8
	5,1
	5,5
	3,6
	4,0
	4,3
	4,7
	5,0

	от 1 метра включительно до 1,3 метра 
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	4,0
	4,5
	5,1
	5,6
	6,1

	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра
	5,0
	5,6
	6,3
	6,9
	7,5
	4,5
	5,1
	5,8
	6,4
	7,0

	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно 
	5,5
	6,1
	6,8
	7,4
	8,0
	5,0
	5,6
	6,3
	6,9
	7,5


	Таблица 3. Величины допустимой осевой массы грузовых автомобилей, автомобилей – тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов, имеющих  на оси четыре и более двускатных или односкатных колес при расстоянии между ними более 0,7 метра, а также при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между ними менее 0,7 метра



	Тип осей транспортного средства
	Максимальная осевая масса для дорог с допустимой нагрузкой на одиночную ось, тонн

	
	6
	7
	8
	9
	10

	Одиночная ось
	9,0
	10,4
	11,8
	13,1
	14,5

	Смежные оси с расстоянием между осями 
	
	
	
	
	

	до 1 метра 
	5,9
	6,8
	7,7
	8,6
	9,5

	от 1 метра включительно до 1,3 метра 
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5
	10,5

	от 1,3 метра включительно до 1,8 метра 
	7,75
	8,8
	9,9
	10,9
	12,0

	от 1,8 метра включительно до 2,5 метра включительно 
	8,75
	10,0
	11,3
	12,5
	13,75


