Эстония. Обновление информации по зимнему оборудованию 
Цепи для проезда по обледенелой и заснеженной дороге

В Эстонии необязательно иметь на бору автотранспортного средства цепи для проезда по обледенелой и заснеженной дороге.

Зимние шины
Водителям иностранных автомобилей пользоваться зимними шинами необязательно. 
Глубина протектора шин должна быть не менее 1,6 мм.

Пользоваться шипованными шинами разрешено с 15 октября до 31 марта, а в случае плохих погодных условий – с 1 октября по 30 апреля.
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